**Załącznik nr 1 do Zaproszenia**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
(Specyfikacja Techniczna)**

**PARAMETRY OGÓLNE**

1. Samochód fabrycznie nowy nieużywany – rok produkcji 2018
2. Samochód osobowy przeznaczony do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub 8 osób z jedną osobą   
   na wózku inwalidzkim, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
3. Dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającymi przewóz osób niepełnosprawnych
4. Dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie samochodu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B
5. Długość całkowita (w mm.) od 5400 do 5990
6. Wysokość przestrzeni pasażerskiej (w mm) od 1600 do 1900
7. Szerokość całkowita bez lusterek (w mm) od 1900 do 2060
8. Rozstaw osi (w mm) od 3400 do 3800
9. Nadwozie całkowite przeszklone, czterodrzwiowe tj. drzwi tylne z wycieraczkami, boczne przesuwane oraz drzwi pojedyncze dla kierowcy i pasażera
10. Odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie
11. Uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach bocznych
12. Drzwi – tylne dwuskrzydłowe z wycieraczkami. Kąt otwarcia min. 180°
13. Nadwozie pokryte lakierem (metalizowanym)

**SILNIK**

1. Silnik wysokoprężny turbo diesel
2. Pojemność silnika minimum 1900 cm³
3. Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń zgodnie z wymogami EURO 6
4. Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym maksymalnie 10,0 litrów /100 km
5. Moc silnika od 100 do 175 KM
6. Skrzynia biegów : manualna 6 biegowa
7. Zbiornik paliwa o pojemności od 60 do 80 L
8. Napęd na przednie koła

**BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE**

1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem
2. System zapobiegający zablokowania się kół podczas hamowania (ABS), elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP), układ poprawiający stabilność na zakrętach   
   lub równoważne
3. Poduszka powietrzna dla kierowcy
4. Poduszka powietrzna dla pasażera na przednich fotelach (z możliwością dezaktywacji)
5. Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe , wszystkie fotele
6. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

**ZABEZPIECZENIA**

1. Immobilizer
2. Zamki drzwi – centralny zamek, zdalnie sterowany z 2 pilotami

**WYGODA I FUNKCONALOŚĆ**

1. Klimatyzacja automatyczna lub manualna z przodu
2. Klimatyzacja w tylnej części pojazdu automatyczna lub manualna
3. Szyby przednie sterowane elektrycznie
4. Szyby boczne i tylne z przyciemnieniem
5. Tempomat
6. Komputer pokładowy z menu w języku polskim

**FOTELE, PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA, KABINA KIEROWCY**

1. I rząd siedzeń – fotel kierowcy – kanapa dwu osobowa
2. Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia oraz wysokości wraz   
   z podłokietnikiem
3. II rząd siedzeń – 3 osobowa kanapa/ławka (dopuszczalne są rozwiązania alternatywne np. 1 fotel + kanapa 2 osobowa lub fotele pojedyncze)
4. III rząd siedzeń - 3 osobowa kanapa/ławka (dopuszczalne są rozwiązania alternatywne np. 1 fotel + kanapa 2 osobowa lub fotele pojedyncze)
5. Pochylanie oparć w tylnych rzędach siedzeń
6. Tylne siedzenia – drugi rząd i trzeci rząd – wyjmowane
7. Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich fotelach

**SYSYTEM AUDIO**

1. Instalacja radiowa fabryczna, minimum 2 głośniki z przodu, sterowanie z kierownicy

**ELEMENTY FUNKCJONALNE**

1. Czujniki parkowania – min tylne
2. Gniazdko zasilania 12 V , min 1 szt.
3. Elektrycznie podgrzewana przednia szyba
4. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
5. Reflektory przednie ze statycznym doświetleniem zakrętów
6. Światła do jazdy dziennej
7. Oświetlenie kabiny kierowcy
8. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej (minimum 2 lampki sufitowe)

**PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

1. Pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i posiada m.in. :

- szyny podłogowe do mocowania, 1 wózka inwalidzkiego

- 1 komplet atestowanych pasów do mocowania wózków w podłodze pojazdu   
oraz pasów zabezpieczających osoby niepełnosprawne na wózkach

- oznakowanie samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego (oklejanie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe)

- najazdy aluminiowe, antypoślizgowe do wprowadzenia wózków inwalidzkich

- badania techniczne oraz atesty na urządzenia, potwierdzające dostosowanie busa do transportu osób niepełnosprawnych

1. Możliwość przewozu 9 osób na fotelach (kierowca – 8 pasażerów) lub 7 osób   
   na fotelach (kierowca + 7 pasażerów na fotelach) i 1 na wózku inwalidzkim
2. Stanowisko dla wózka usytuowane za III rzędem siedzeń, przewóz osób na wózkach nie może powodować konieczności demontażu miejsc z III rzędu siedzeń

**KOŁA I OGUMIENIE, AKCESORIA DODATKOWE**

1. Koło zapasowe – pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
2. Kompletne ogumienie zimowe – 4 sztuki opon zimowych na felgach stalowych – założone w samochodzie , rozmiar kół min. 15”
3. Pełne kołpaki kół
4. Gaśnica samochodowa , trójkąt odblaskowy, apteczka
5. Chlapacze z tyłu

**GWARANCJA**

1. Gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące
2. Gwarancja na powłokę lakierowaną minimum 24 miesiące
3. Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 10 lat
4. Stacja obsługi realizująca gwarancję na terenie województwa Śląskiego (wskazać minimum 1 stację obsługi)

**UBEZPIECZENIE POJAZDU**

1. OC, NNW, AC i Asistans na 12 miesięcy
2. WYPOSAŻENIE DODATKOWE\*

\*Wykonawca może zaoferować wyposażenie dodatkowe dostarczonego pojazdu. Oferta będzie zgodna z warunkami zamówienia także w przypadku braku zaoferowania   
przez Wykonawcę wyposażenia ponad standardowego. W razie zaoferowania wyposażenia dodatkowego, należy je odpowiednio wpisać w tabelę specyfikacji technicznej.